签名固件升级说明

1. 首次（即原固件是非签名固件版本升级到签名固件版本）升级bmc签名固件，使用ima后缀的固件，首次升级不要用hpm固件升级。
2. 非首次升级bmc签名固件，使用enc后缀的固件。
3. Socflash升级使enc后缀的固件。
4. 升级bmc的hpm签名固件前，需先使用ipmi命令设置期望升级的flash（一般选择主flash）：

ipmitool -I lanplus -H 192.168.\*.\* -U admin -P \*\*\*\*\*\*\*\*\* raw 0x32 0x8f 0x03 0x01